ESP32-C3芯片引脚定义

IO12：默认不接线，接GND时不自启动

IO07：接指示灯正极

IO00：接电量检测模块S脚

IO01：默认不接线，开启AP模式。接GND时连接家庭网络。

IO08，IO09控制电机1的运转方向

IO10：控制电机1的运转速度

IO02：控制电机1的速度检测

IO05，IO04控制电机2的运转方向

IO06：控制电机2的运转速度

IO03：控制电机2的速度检测

ESP32-CAM芯片引脚定义

IO12：默认不接线，接GND时不自启动

IO02：舵机信号线

IO13：默认不接线，开启AP模式。接GND时连接家庭网络。

IO15，IO14控制电机的SCL和SDA信息传输